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Бланк-договор раскроя плитных материалов
№ заказа: ____________						Дата: ____________
Технические параметры: 
Отступ от края плиты (подрезка) – 20мм, ширина диска пилы – 4,4мм
Минимальный размер деталей с кромлением — 100x100мм, без кромления – 50х100мм, работа с деталями меньшего размера предварительно должна быть согласована до внесения предоплаты за заказ.
Количество деталей на одном листе, входящих в стоимость раскроя - 20шт, детали сверх нормы оплачиваются отдельно. Погрешность в размерах деталей не более 0,5мм. Возможны сколы, но не более 1мм² на погонный метр (зависит от материала), реставрируются воском.
Минимальная ширина паза – 4мм (при непроходном пазе выход пилы - 35мм)
Максимальный габарит детали для присадки – 3000х1200мм, фрезерования – 3000х2000мм
Отверстия (мм): в торец - 5, 8; в пласть - 2.5, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 35. Фреза – 8мм. Глубина сверления до 40мм.

Обратите внимание на следующее при размещении заказа на раскрой ЛДСП
Для любой мебельной детали важно понимать, можно ли ее "вращать" относительно листа. То есть допустимо ли для вашей заготовки, что декор пойдет не по длине, а по ширине. По умолчанию текстура направлена по длине.
В бланке заказа указываются только фактические размеры получаемой детали, никаких поправок на толщину кромки делать не нужно, размеры для распила считаются автоматически.
Обрезки от раскроя отгружаются только вместе с заказом или передаются на платное хранение, подписав акт приёма-передачи остатков. Остатком считается панель размером 600х300мм и более. Панели с меньшим размером, хотя бы по одной из сторон, считаются отходами и утилизируются сразу после распила. 
Без упаковки и кромкооблицовки деталей доставка не осуществляется, претензии не принимаются вследствие повреждения деталей после вывоза с производства. Доставка доступна только для окромлённых и упакованных деталей. 
По умолчанию пазы делаем шириной 4мм, отступ от края детали до начала паза - 16мм, глубина - 8мм, если не указаны иные параметры пазов. На одностороннем материале пазы делаются на нелицевой стороне, если не указана сторона обработки.
Присадка под петли по умолчанию делается на расстоянии 100мм от верхнего и нижнего края фасада и 22,5мм от бокового края до центра чашки петли, глубиной 13мм. Если необходимо сделать присадку по другим размерам или больше двух на одном фасаде, то необходимо приложить схему в свободной форме с указанием всех размеров.
[bookmark: _GoBack]Изготовление нестандартных деталей оговаривается индивидуально с приложением схем или деталировки в свободной форме (радиусы, пазы, вырезы, выборки и т.д.). Минимальный радиус ручного кромления – 100мм.
При заполнении бланка с размерами деталей или предоставляя проект в программе Базис-Мебельщик, заказчик должен учитывать все параметры, указанные в данном бланке. Работа по деталям, которые не соответствуют техническим параметрам, может быть не выполнена. При работе с проектами из программы Базис-Мебельщик, оплачиваются услуги технолога в размере 3% от стоимости заказа, но не менее одного нормо-часа с округлением до целого в большую сторону.
При склейке деталей без кромкооблицовки дополнительно делается прифуговка деталей. При кромкооблицовке прифуговка делается автоматически и включена в стоимость. Без прифуговки услуги кромкооблицовки не оказываются.

Дата выдачи заказа: ______________
Заказчик вправе изменить дату выдачи заказа, уведомив исполнителя не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты выдачи.
Заказчик обязуется забрать готовый заказ не позднее 2-х рабочих дней, следующих за датой выдачи. С 3-го дня начинается платное хранение заказа в размере 200 рублей в сутки, если дата выдачи не была перенесена.
Сроки выполнения могут быть изменены и согласовываются индивидуально по каждому заказу.
Внесение изменений в заказ более одного раза либо менее чем за 5 дней до даты выдачи, оплачивается отдельно.
Мы не несем ответственности за заказ перед клиентами в случаях, если клиентом подписан или подтвержден бланк заказа, содержащий неверные или не соответствующие техническим параметрам данные, указанные на приложенных к бланку чертежах.

Возврат клиенту обрезков после раскроя		Да		Нет 
		
Упаковка деталей 				Да		Нет 

С размерами деталей и условиями работы согласен: __________________/________________________________________/
							   Подпись		                             ФИО

Тел: ___________________________
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